**附件1**

****装修材料工艺标准报价单****

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **改造项目** | **内容** | **单位** | **数量** | **房间数** | **施工工艺** | **品牌** | **材质** | **规格** | **环保等级** | 单价 |
| 1 | 进门入户瓷砖 | 原有地面处理后铺设瓷砖 | m² | 1 | 26 | 全瓷大理石纹，地面水泥沙浆找平，瓷砖背面刷背涂胶，瓷砖专用粘合剂粘贴 | 东鹏、诺贝尔、冠珠、蒙娜丽莎 | 全瓷 | 600\*1200以上 | 国标 |  |
| 2 | 电改造 | 1.床头双控； 2.床头86型1个；3.写字桌86型1个，电视背景墙，118型1个带插座，网线；窗台86型1个 | 项 | 1 | 26 | 开槽，埋设暗盒，敷设PVC电线管，穿线，安装开关，面板，插座，强弱电箱和灯具 | 津成、正泰 | 纯铜 | 2.5mm | 国标 |  |
| 3 | 开关面板 | 主灯、床头、写字桌、电视墙、窗台 | 个 | 5 | 26 |  | 西门子、德力西、西蒙 | 纯铜 |  | 国标 |  |
| 4 | 地面 | 铺设木地板 | m² | 14.2 | 26 | 铺设复合地板 | 大自然、圣象、德尔、扬子 |  | 1.2cm厚，宽\*长=12\*1200 | EO |  |
| 5 | 墙面基层处理 | 基层处理 | m² | 65 | 26 | 原基层铲除，滚涂墙固一遍，粉刷石膏找平，贴阴阳角，批刮2/3遍泥子，然后打磨平整 | 立邦、多乐士 |  |  | 国标 |  |
| 6 | 墙面表面 | 壁布 | m² | 50 | 26 | 刷两遍基膜，干后刷专用胶贴壁布 |  | 无纺墙布 |  | EO |  |
| 7 | 地脚线 | 更换原地脚线 | m | 18 | 26 | 原有地脚线铲除，更换 |  | 复合烤漆 | 12\*80\*200 | EO |  |
| 8 | 顶改造 | 石膏板吊顶 | m² | 15.9 | 26 | 轻钢龙骨，外饰双层石膏板无主灯设计 | 龙牌、泰山 | 石膏板 |  | 国标 |  |
| 9 | 窗帘盒 | 制作单层窗帘盒 | m | 3.6 | 26 | 木工板基层，石膏板饰面，乳胶漆涂饰 |  |  |  | 国标 |  |
| 10 | 顶刷漆 | 喷涂乳胶漆 | m² | 22 | 26 | 刷两遍漆 | 立邦、多乐士、三棵树 |  |  | 优等品 |  |
| 11 | 灯 | 筒灯 | 个 | 9 | 26 | 75开孔尺寸防眩射灯、筒灯 | 欧普、飞利浦、雷士 | 铝材 |  | 国标 |  |
| 12 | 暖气 | 刷漆保养 | 套 | 1 | 26 | 银粉刷2遍 |  |  |  | 国标 |  |
| 13 | 暖气罩 |  | 套 | 1 | 26 | 实木颗粒，OSB板底衬，烤漆板饰面，外加铝合金百叶。 |  |  | 1.2\*3.5 |  |  |
| 14 | 窗台 | 石材 | m² | 0.4 | 26 | 人造石，石材定制加双边 |  |  |  |  |  |
| 15 | 垃圾清运 |  | 项 | 1 | 26 | 施工产生的所有垃圾清运 |  |  |  |  |  |
| 16 | 保洁 |  |  |  | 26 | 全屋清洁 |  |  |  |  |  |
| 公寓装修单间小计 | | | | | | | | | | |  |
| 17 | 地胶 | 原有地面自流平处理后铺设地胶 | m² | 1 | 2000m² | 基层处理、自流平施工，放线，焊接 | 荣彩、欧百娜、京邦、墨斗鱼、博澳维、思益美、美明博 | PVC厚4.5mm |  | B1级 |  |
| 18 | 宿舍瓷砖 | 原有地面铲除处理后铺设瓷砖 | m² | 1 | 300m² | 地面水泥沙浆找平，瓷砖背面刷背涂胶，瓷砖专用粘合剂粘贴 | 东鹏、诺贝尔、冠珠、蒙娜丽莎 | 全瓷 | 120\*60 | 国标 |  |
| 地面修复小计 | | | | | | | | | | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | |  |